Добавьте ПЗУ страницы $a и $e для автоматической загрузки драйверов ROM и RAM диск,
или скопируйте образ системного ПЗУ целиком (27512) rom0.roz (Банк #0).
Для загрузки с ROM диска (C:), удалите ROM страницы с UniBasic, иначе загрузка 
будет производится в Бейсик.

Плата ROM диска содержит 5 микросхем ПЗУ:
1 - 27512: 64КБ, Банк #0, 8 страниц (системное ПЗУ: UniBIOS, UniDOS, и т.д.)
2 - 27512: 64КБ, Банк #1, 8 страниц
3 - 27256: 64КБ, Банк #2, 4 страницы
4 - 27256: 64КБ, Банк #3, 4 страницы
5 - 27256: 64КБ, Банк #4, 4 страницы
